Vitrína č. 2 – moletovací stroj, pantograf, rolo

závěsná deska

Na závěsné desce, tvořené ze dvou dílů s funkcí klipu (předměty se vloží mezi desky a zaklapnou se), do klipu se vloží vzorky látek potištěné z rola a z pantografu.

Na sokl se umístí následující předměty:

měděný válec (délka 1 m, průměr 21 cm)

souprava rydel na poličce nad válcem

pantografové desky

sokl - šikmina

aparaturní předpisy H. Meiera

barvířské recepty Neumann

návrh vzoru pro ROLO

poznámky F. Růžičky

raportní klíč

sokl – šikmina

moletovací válečky (10 ks)