*Příloha č. 1a k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu ustanovení § 53 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)*

**Dovybavení a modernizace sběrného dvora města Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov**

**I. ČÁST: Dodávka 10 ks kontejnerů na různé druhy odpadů**

**Technické podmínky – specifikace kontejnerů**

1 ks uzavíratelného kontejneru na papír:

* kontejner vyroben dle DIN 30 722.3
* podací hák – výška háku 1000 mm, průměr háku 40 mm, materiál – jakost S355
* ližiny – materiál INP 120 – rozteč 1060 mm
* podlaha – materiál plech tl. 3 mm S 235 JR
* stěny – materiál plech tl. 2 mm S 235 JR
* pevné bočnice s výztuhami
* napojení stěny k podlaze 90°
* dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry
* zadní vrata: kyvná vrata
* kontejner je vybaven 6 víky
* víka: ocelová neodpružená
* centrální uzamčení vík pomocí vnitřní tyče
* objem: 6 m3
* RAL sytě modrá.

1 ks kontejneru na bílé a barevné sklo:

* výroba dle normy DIN 30 720
* podlaha – materiál plech tl. 5 nebo 6 mm, jakost S 235 JR
* stěny boční – materiál plech tl. 4 nebo 3 mm, jakost S 235 JR
* stěny výsypné – materiál plech tl. 3 nebo 4 mm, jakost S 235 JR
* jednostranný 3-závěs
* rozteč čepů 1 770 mm
* vnitřní rohové výztuhy
* boční U-profil
* síťové háčky
* bez vnitřních podlahových výztuh
* základní nátěr uvnitř a vně kontejneru 60 my
* jednobarevný vrchní nátěr syntetický lak 40 my – barva RAL šedá
* užitná hmotnost: 10 t
* objem: 7 m3
* odtokové díry
* bezpečnostní značení

1 ks kontejneru na objemný odpad:

* kontejner vyroben dle DIN 30 722.3
* podací hák – výška háku 1000 mm, průměr háku 40 mm, materiál – jakost S 355
* ližiny – materiál INP 120 – rozteč 1060 mm
* podlaha – materiál plech tl. 3 mm S 235 JR
* stěny – materiál plech tl. 2 mm S 235 JR
* sklopné bočnice v 1/2 kontejneru – materiál plech tl. 1,5 mm, jakost S235JR
* dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry
* provedení bočnice – vertikálně dělená oboustranná
* zadní vrata: dvoukřídlá
* objem: 15 m3
* RAL sytě modrá

1 ks kontejneru na dřevěný odpad:

* kontejner vyroben dle DIN 30 722.3
* podací hák – výška háku 1000 mm, průměr háku 40 mm, materiál – jakost S 355
* ližiny – materiál INP 120 – rozteč 1060 mm
* podlaha – materiál plech tl. 3 mm S 235 JR
* stěny – materiál plech tl. 2 mm S 235 JR
* sklopné bočnice v 1/2 kontejneru – materiál plech tl. 1,5 mm, jakost S235JR
* dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry
* provedení bočnice – vertikálně dělená oboustranná
* zadní vrata: dvoukřídlá
* objem: 15 m3
* RAL sytě modrá

1 ks ocelového kontejneru na textil:

* pozinkovaný plech tloušťky min. 1 mm
* povrchová úprava práškovým lakováním dle stupnice RAL
* bezpečný nedělený vhoz s prvky tlumícími nárazy při dovírání na obou dorazových hranách a zabraňující zatékání při dešti
* okapová stříška nad vhozem
* dvířka opatřená zámkem s možností univerzálního klíče
* uzamykání odolné proti krádeži (visací zámek krytý petlicí proti vypáčení nebo přestřihnutí)
* 4 seřizovatelné nohy o výšce 8 - 12 cm
* barva oranžová
* objem: 1,8 m3
* typ vhozů: standartní
* bez potisku

2 ks kontejnerů na bioodpad:

* kontejner vyroben dle DIN 30 722.3
* podací hák – výška háku 1000 mm, průměr háku 40 mm, materiál – jakost S 355
* ližiny – materiál INP 120 – rozteč 1060 mm
* podlaha – materiál plech tl. 3 mm S 235 JR
* stěny – materiál plech tl. 2 mm S 235 JR
* sklopné bočnice v 1/2 kontejneru – materiál plech tl. 1,5 mm, jakost S235JR
* dvě pojezdové ocelové rolny s maznicemi a bronzovými pouzdry
* provedení bočnice – vertikálně dělená oboustranná
* zadní vrata: dvoukřídlá
* objem: 15 m3
* RAL tmavě zelená

2 ks kontejnerů na stavební suť:

* výroba dle normy DIN 30 720
* podlaha – materiál plech tl. 5 nebo 6 mm, jakost S 235 JR
* stěny boční – materiál plech tl. 4 nebo 3 mm, jakost S 235 JR
* stěny výsypné – materiál plech tl. 3 nebo 4 mm, jakost S 235 JR
* jednostranný 3-závěs
* rozteč čepů 1 770 mm
* vnitřní rohové výztuhy
* boční U-profil
* síťové háčky
* bez vnitřních podlahových výztuh
* základní nátěr uvnitř a vně kontejneru 60 my
* jednobarevný vrchní nátěr syntetický lak 40 my – barva RAL sytě zelená
* užitná hmotnost: 10 t
* objem: 7 m3
* odtokové díry
* bezpečnostní značení

1 ks plastového kontejneru na nápojové kartony:

* 4 kolečka – 2 brzděná, víko ve víku
* max. zátěž: 503 kg (zátěžový kontejner)
* prvovýroba
* materiál: vysokohustotní polyethylen
* velikost: 1100 l
* odpovídá normám EN 840 -3, -5, -6, DIN, OHSAS
* vysoká odolnost vůči UV záření, dešti, mrazu

Účastník: Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za účastníka:

V ……………………dne …………………. 2021 Podpis: