**PEROTINA**

Perotinový tisk se provádí formovými tiskacími stroji. Potisk přenášejí na tkaninu úzké obdélníkové formy přes celou šíři textílie najednou. TISK JE PŘERUŠOVANÝ.

Perotina je zmechanizování ručního tisku formami. První formový stroj byl údajně sestrojen u nás již v roce 1790 Janem Josefem Leitenbergem v Zákupech na Českolipsku. Nejrozšířenější a nejznámější tiskací stroj zkonstruoval francouzský technik PERROT z Rouenu, odtud perotina.

U nás se perotiny objevily už v roce 1838 v Praze a v Josefově Dole. Na Královedvorsku ale až v druhé polovině 19. století. Známá Neumannova tiskárna jej měla až po roce 1919. Po 1. světové válce tyto stroje zanikaly, ustupovaly masovému nástupu válcových tiskacích strojů.

TISKACÍ FORMY – jsou ze dřeva, protáhlého obdélníkového tvaru. Do dřeva je vyryt vzorový reliéf nebo zasazeny celokovové drátky či plíšky nebo kombinace.

Perotiny se staly nenáviděnými stroji, protože braly práci ručním tiskařům. Ti se začali bránit. Nejmohutnější protesty byly v pražských kartounkách v roce 1844. Docházelo i k rozbíjení strojů. Bylo nasazeno i vojsko a odpor dělníků byl zlomen. Pokrok nešel zastavit. Tuto dobu připomíná i známé dílo od Jakuba Arbese „Štrajchpudlíci“.