**SHZ** – bude instalováno jako plně autonomní zařízení. Pomocí systému EZS budou pouze monitorovány jednotlivé stavy SHZ viz F08 slaboproudé instalace. Nebude realizováno propojení na systém EPS čp. 38.