**Podklad P01 – Stavební program:**

Soutěžní návrhy prověří následující stavební program:

**1. Víceúčelový sál pro kulturní a vzdělávací aktivity**

Řešení sálu bude umožňovat variabilní uspořádání (divadelní produkce, koncerty, plesy, kongresy, výstavy).

Minimální kapacita sálu: 350 sedících diváků (divadelní, koncertní uspořádání), resp. 250 sedících (plesové uspořádání).

Optimální kapacita sálu: 500 sedících diváků (divadelní, koncertní uspořádání), 1500 stojících diváků (koncert k stání).

Sál bude řešen s rovnou podlahou, případně s variabilní elevací, nepředpokládá se požadavek na tažiště.

Velikost pódia cca 12 x 8 m, výška nad pódiem cca 6 m.

Sál bude mít dostatečně dimenzované zázemí pro účinkující (alespoň 2 šatny, technická místnost, sociální zázemí, vlastní přístupy do těchto prostor), předpokládá se cca 20 – 30 účinkujících a prostor pro skladování.

Sál musí umožňovat prostorovou variabilitu v případě aktivit potřebujících menší využití plochy.

**2. Zábavně naučné centrum a depozitář**

Minimální kapacita: 700 m2

Zábavně naučné centrum – moderní interaktivní expozice, která představí výrobu textilu z jiného pohledu – detaily různých strojů, české patenty (nanovlákno), na to navazující fyzikální a chemické procesy. Součásti bude dílna, která by umožňovala vyzkoušet si digitální tisk (tisk vlastních návrhů na trička) apod.

Návrh uspořádání zábavně naučného centra není předmětem soutěže; soutěžní návrh musí pouze vytvořit předpoklady pro jeho realizaci.

Depozitář muzea (nábytek, textil) o ploše cca 200 m2

**3. Dětský zábavní park**

Dětská herna s atrakcemi pro rodiny s dětmi umožňující vyžití pro všechny věkové kategorie.

Návrh uspořádání dětského zábavního parku není předmětem soutěže; soutěžní návrh musí pouze vytvořit předpoklady pro jeho realizaci.

Minimální kapacita: 750 m2

**4. Loutkové divadlo**

Minimální kapacita: 50 sedících.

Loutkové divadlo umožňující divadelní představení s marionetami.

Divadlo může případně sdílet (část) zázemí s víceúčelovým sálem a musí zahrnovat

prostor pro uskladnění marionet i dalších loutek (cca 50 m2 pro marionety a cca 50 m2 jako další sklad).

Součástí návrhu by měly být další doprovodné funkce (například restaurace, kavárna), byt správce areálu (o velikosti max. 80 m2) a kanceláře správy areálu (cca 100 m2).

Součástí návrhu bude řešení dopravy v klidu (cca 60 parkovacích míst pro osobní automobily zaměstnanců a návštěvníků areálu). Plocha pro parkování by neměla být na úkor ploch v přízemí budov v areálu, popř. venkovních zpevněných ploch.

Návrh propojí areál funkčně s objektem stávající městské knihovny Slavoj, která se nachází v budově čp. 512. Propojení bude mít mimo jiné za důsledek odstranění bariér v budově knihovny, která nemá bezbariérový přístup do svých prostor. Zadavatel se i tímto zabýval a jako možnost předkládá varianty uvedené v podkladu P11 - Návrh propojení areálu čp. 101 s čp. 512. Uchazeč může vzít tyto návrhy v potaz a využít je dle svého uvážení.

Návrh vlastního řešení městské knihovny Slavoj není předmětem soutěže.