**Identifikační údaje zadavatele**

|  |  |
| --- | --- |
| Název | Město Dvůr Králové nad Labem |
| Sídlo | náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem |
| IČ | 00277819 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele | Ing. Jan Jarolím, starosta města |

**Název, druh a režim zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| Název zakázky | Rekonstrukce školy J. A. Komenského pro účely MÚ ve Dvoře Králové nad Labem |
| Druh zakázky | veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) |
| Druh zadávacího řízení | otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 zákona |
| Režim zakázky | Podlimitní veřejná zakázka dle § 26 zákona |

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

***Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. IV. ze dne 15.2. 2022***

**Žádost o vysvětlení č. 8 ze dne 10. 02. 2022**

Dobrý den, rádi bychom požádali o vysvětlení k odpovědi 5/4. - Zadavatel uvádí, že požaduje pákové ovladače pro horní křídla - ventilačky. Ale v PD ve výpisu oken je u pozice 6 jedno horní křídlo pouze otevíravé a druhé otevíravé a sklopné. U kterého horního křídla zadavatel požaduje pákový ovladač, když na křídlo, které je otevíravé a sklopné pákový ovladač dát nelze? – Na které křídlo požaduje zadavatel pákový ovladač u okna na pozici 7, když všechna křídla jsou požadována jako otevíravá a sklopná a pákový ovladač lze použít pouze u sklopných? - U okna na pozici 8 a 11 nelze použít pákový ovladač u horního křídla, když je požadováno i jako otevíravé.

**Dotaz č. 8/1:**

Dotaz 1: Žádáme zadavatele o podrobné prověření požadavků na otevíravost oken a použití pákových ovladačů a jednoznačné určení na kterých křídlech budou pákové ovladače použity. Nejlépe přesným určením počtu pákových ovladačů. Stávající zadání je zmatečné. Vzhledem k množství se jedná o velký finanční obnos.

**Odpověď č. 8/1:**

Zadavatel konstatuje, že pákové ovladače požaduje vždy u horních křídel (větracích), počet kusů pákových ovladačů horních křídel je následující:

* ozn. okna 1 – 72 ks,
* ozn. okna 2 – 1 ks
* ozn. okna 6 – 2x15 ks
* ozn. okna 7 – 3 ks
* ozn. okna 8 – 42 ks
* onz. okna 11 – 3 ks
* celkem bude 151 ks pákových ovladačů horních křídel.

Zadavatel předkládá opravený výpis prvků s názvem „Upravené schéma a popis 122\_str.2,3\_okna“, který nahrazuje druhou a třetí stranu pdf dokumentu s názvem „122\_str.1 až 5\_výpis oken a dveří“ zveřejněného při zahájení Zadávacího řízení. Ostatní strany dokumentu s názvem „122\_str.1 až 5\_výpis oken a dveří“ zůstávají beze změny a zůstávají součástí Projektové dokumentace.

**Dotaz č. 8/2:**

Dotaz 2: Barva pákových ovladačů má být stejná jako okna nebo může být stříbrná?

**Odpověď č. 8/2:**

Zadavatel uvádí, že barva pákových ovladačů bude totožná s barvou okenního rámu.

**Žádost o vysvětlení č. 9 ze dne 11. 02. 2022**

Dobrý den, tímto žádáme o vysvětlení ZD v níže uvedených bodech:

**Dotaz č. 9/1:**

1. Domníváme se, že v položce č. 432 stavebního řešení, je uveden špatný počet kusů dveří, tedy 17 místo 16 kusů.

**Odpověď č. 9/1:**

Zadavatel děkuje za upozornění na nesrovnalost ve výkresové nebo textové části Projektové

dokumentace a v příslušném soupisu prací a konstatuje, že ve stavebním řešení v položce č. 432 má být uvedeno 16 ks.

Zadavatel předkládá opravený soupis prací s názvem „VV\_Rek.školy J.A.K\_2.n.p. až 4.n.p. (zadání)\_oprava 14.2.22\_uzamknuté“, který zcela nahrazuje soupis prací s názvem „VV\_Rek.školy J.A.K\_2.n.p. až 4.n.p. [zadání]“ zveřejněný při zahájení Zadávacího řízení.

**Dotaz č. 9/2:**

2. Domníváme se, že v rozpočtu chybí kompletně položka na penetraci původní venkovní omítky. V rozpočtu je pouze penetrace pod tenkovrstvé omítky.

**Odpověď č. 9/2:**

Zadavatel konstatuje, že v soupisu prací ve stavební části pol. 114 je očištění a vyspravení 30% stávající vnější omítky, dále v pol. 120 je očištění tlakovou vodou. Penetrační nátěr mezi stávající omítkou a fasádní minerální izolací tedy není technologicky potřebný.

**Dotaz č. 9/3:**

3. Domníváme se, že v položce č. 424 stavebního řešení, je uveden špatný rozměr okna a tím i vypočtena špatná plocha výplně. Jedná se o pozici 13.

**Odpověď č. 9/3:**

Zadavatel děkuje za upozornění na nesrovnalost v příslušném soupisu prací a konstatuje, že ve stavebním řešení v položce č. 424 má být rozměr 0,90x0,65 m (pozice 13) s výměrou 4,10 m2.

Zadavatel předkládá opravený soupis prací s názvem „VV\_Rek.školy J.A.K\_2.n.p. až 4.n.p. (zadání)\_oprava 14.2.22\_uzamknuté“, který zcela nahrazuje soupis prací s názvem „VV\_Rek.školy J.A.K\_2.n.p. až 4.n.p. [zadání]“ zveřejněný při zahájení Zadávacího řízení.

Pro vyloučení veškerých pochybností Zadavatel uvádí, že v nabídce podané Účastníkem požaduje předložení a nacenění poslední verze Zadavatelem předloženého soupisu prací zveřejněného v rámci vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje Účastníky, že v případě předložení jiné verze soupisu prací než poslední zveřejněné se bude jednat o porušení zadávacích podmínek, které může vést k vyloučení Účastníka ze Zadávacího řízení.

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace předkládá dokument „Upravené schéma a popis v.č. 122 str. 2 a 3.pdf“, a „VV\_Rek.školy J.A.K.­2.n.p. až 4.n.p (zadání) oprava 14.2.22\_uzamknuté.xlsx“.

V souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace Zadavatel

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v čl. 19.1.1 Zadávací dokumentace, a to následovně:

**Lhůta pro podání nabídek: do 24. února 2022 do 14:30 hodin**

**V Pardubicích dne 15. února 2022**

**Město Dvůr Králové nad Labem**

**zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,**

**ing. Jana Dvořáková**

přílohy:

* Upravené schéma a popis v.č. 122 str. 2 a 3.pdf
* VV\_Rek.školy J.A.K.­2.n.p. až 4.n.p (zadání) oprava 14.2.22\_uzamknuté.xlsx