**TEKTUM spol. s r.o.**

Horská 72

541 01 Trutnov

**REKONSTRUKCE ZŠ SCHULZOVY SADY**

**VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM**

**Požadavky na úpravu nábytkového řešení s požadavky na vybavení tabulí a nástěnek**

* Veškeré nábytkové vybavení bude dodáno a upraveno tak, aby respektoval napojovací body připravené stavbou, místa napojení NUTNO ověřit osobně na stavbě a konzultovat se zadavatelem. Nutno respektovat veškeré rozvody elektro, PB a jednotlivých médií od napojovacích bodů připravený stavbou a nábytkové řešení, tomuto stavu upravit.
* Veškeré rozvody PB včetně nutných projektových prací a revizí.
* Zhotovitel vyhotoví projektovou dokumentaci pro umístění akustického obkladu /stěny/ v učebně fyziky č. 419.

**Požadavky na dodávku tabule se zvedacím stojanem:**

* Montáž všech komponent autorizovaným montážním partnerem výrobce tabule a zvedacího systému, který se prokáže platným potvrzením výrobce.
* Zajištění záručního i pozáručního servisu autorizovaným partnerem výrobce tabule a zvedacího systému.
* Prodloužená záruka po registraci produktů u výrobce tabule a zvedacího systému na 5 let.
* Součástí nabídky musí být níže uvedené certifikáty :

Certifikát povrchu tabulových desek e3,

Certifikát tabulových desek na normu ČSN EN 71,

Certifikát od výrobce zvedacího systému na kompatibilitu ramene se

zvedacím systémem.

Certifikát autorizovaného partnera pro montáže dodávaných

komponent, zejména tabule, zvedacího sytému a ramene, ne starší než jeden rok od data vydání, potvrzený výrobcem příslušné komponenty.

Součástí nabídky budou katalogové listy vypracované uchazečem pro označené prvky v technické specifikaci. V katalogovém listu bude uvedena podrobná technická specifikace výrobku, kterým hodlá uchazeč položku plnit. Dále pak jeho fotografie, výkres nebo schematické vyobrazení a uvedení konkrétního výrobce či dodavatele dané položky a jeho případné kódové označení. Za katalogový list není možné provažovat samotné prohlášení, že daná položka bude plněna v souladu se zadávací dokumentací apod. Katalogový list bude sloužit pro ověření zadavatele, zda uchazeč ocenil v položkovém výkazu výměr výrobky v souladu s technickou specifikací, a to bez nutnosti dohledávání technických informací mino odevzdanou nabídku. Nepředložení katalogových listů v souladu s výše uvedeným bude považováno za nesplnění technické kvalifikace.

* Záruka na tabuli 2 roky, záruka na povrch tabule 25 let

**Požadavky na dodávku textilních nástěnek:**

* Montáž všech komponent autorizovaným montážním partnerem výrobce nástěnek, který se prokáže platným potvrzením výrobce.
* Zajištění záručního i pozáručního servisu autorizovaným partnerem výrobce nástěnek
* Prodloužená záruka po registraci produktů u výrobce tabule a zvedacího systému na 5 let.
* Součástí nabídky musí být níže uvedené certifikáty :

Certifikát tabulových desek na normu ČSN EN 71,

.

* Součástí nabídky budou katalogové listy vypracované uchazečem pro označené prvky v technické specifikaci. V katalogovém listu bude uvedena podrobná technická specifikace výrobku, kterým hodlá uchazeč položku plnit. Dále pak jeho fotografie, výkres nebo schematické vyobrazení a uvedení konkrétního výrobce či dodavatele dané položky a jeho případné kódové označení. Za katalogový list není možné provažovat samotné prohlášení, že daná položka bude plněna v souladu se zadávací dokumentací apod. Katalogový list bude sloužit pro ověření zadavatele, zda uchazeč ocenil v položkovém výkazu výměr výrobky v souladu s technickou specifikací, a to bez nutnosti dohledávání technických informací mino odevzdanou nabídku. Nepředložení katalogových listů v souladu s výše uvedeným bude považováno za nesplnění technické kvalifikace.

**Požadavky na dodávku nástěnek s keramickým povrchem:**

* Montáž všech komponent autorizovaným montážním partnerem výrobce tabule, který se prokáže platným potvrzením výrobce.
* Zajištění záručního i pozáručního servisu autorizovaným partnerem výrobce tabule.
* Prodloužená záruka po registraci produktů u výrobce tabule a zvedacího systému na 5 let.
* Součástí nabídky musí být níže uvedené certifikáty :

Certifikát povrchu tabulových desek e3,

Certifikát tabulových desek na normu ČSN EN 71,

* Součástí nabídky budou katalogové listy vypracované uchazečem pro označené prvky v technické specifikaci. V katalogovém listu bude uvedena podrobná technická specifikace výrobku, kterým hodlá uchazeč položku plnit. Dále pak jeho fotografie, výkres nebo schematické vyobrazení a uvedení konkrétního výrobce či dodavatele dané položky a jeho případné kódové označení. Za katalogový list není možné provažovat samotné prohlášení, že daná položka bude plněna v souladu se zadávací dokumentací apod. Katalogový list bude sloužit pro ověření zadavatele, zda uchazeč ocenil v položkovém výkazu výměr výrobky v souladu s technickou specifikací, a to bez nutnosti dohledávání technických informací mino odevzdanou nabídku. Nepředložení katalogových listů v souladu s výše uvedeným bude považováno za nesplnění technické kvalifikace.
* Záruka na tabuli 2 roky, záruka na povrch tabule 25 let